1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1	Produkta identifikators
CX – 80 PŁYN KONSERWUJĄCO-NAPRAWCZY
1.2	Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
 Apzinātais lietošanas veids: produkts rūpnieciskai izmantošanai, pārklājumiem, korozijas inhibitors Neiesaka izmantot: nav norādīts.
1.3   Informācija par drošības datu lapas piegādātāju	
Ražotājs:	CX – 80 Polska	
Adrese:	Chotów 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polija	
Tālruņa numurs:	+48 62 762 46 07	
E-pasta adrese:	cx80@cx80.pl	
1.4	Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Polija: 112 (vispārējais ārkārtas numurs), 998 (ugunsdzēsības dienests), 999 (neatliekamā medicīniskā palīdzība)
Latvija: 112 (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), 113 (neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests), +371 67042473 (Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1	Vielas vai maisījuma klasificēšana Aerosol 1 H222-H229
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
2.2	Etiķetes elementi
 Bīstamības piktogrammas un signālvārds

 Signālvārds: Bīstami
 Bīstamības apzīmējumi
H222	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.	
H229	Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.	
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.	
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.	
H304	Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.	
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.	
 Drošības prasību apzīmējumi
P210	Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas	
liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.	
P243	Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.	
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.	
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.	
Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.	
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS	
CENTRU/ārstu.	
P331	NEIZRAISĪT vemšanu.	
P405	Glabāt slēgtā veidā.	
P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu savākšanas vietā.	

2.3	Citi apdraudējumi
Nav informācijas par atbilstību PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu. Atbilstoši pētījumi nav veikti.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1	Vielas
Nav piemērojams.
3.2	Maisījumi

CAS numurs: -	ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni,		
EC numurs: 918-481-9	cikloalkāni, <2% aromātiskie	60%	
Indeksa numurs: -			
Reģistrācijas numurs: 01-2119457273-39-XXXX	Asp. Tox. 1 H304		
CAS numurs: 106-97-8	butāns1)		
EC numurs: 203-448-7		< 30%	
Indeksa numurs: 601-004-00-0	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280		
Reģistrācijas numurs: -			
CAS numurs: 74-98-6	propāns1)		
EC numurs: 200-827-9		< 30%	
Indeksa numurs: 601-003-00-5	Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280		
Reģistrācijas numurs: -			
EUH066 – klasifikācijas papildapzīmējums			

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1	Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
 Nokļūstot uz ādas: novilkt notraipīto apģērbu. Iedarbībai pakļautās daļas ādas rūpīgi nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Nepatīkamu simptomu gadījumā konsultēties ar ārstu.
 Iekļūstot acīs:  izņemt kontaktlēcas. Iekļūstot acīs, izskalot ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Izvairīties  no spēcīgas ūdens strūklas - radzenes bojājumu risks. Ja rodas kairinājums, vērsties pie acu ārsta.
Norijot: iedarbība šādā veidā parasti nenotiek. Ja norīts, neizraisīt vemšanu. Izskalot muti ar ūdeni. Nekad neko nedot caur muti bezsamaņā esošai personai. Nekavējoties konsultēties ar ārstu.
Ieelpojot: cietušo pārvietot svaigā gaisā, turēt siltumā un nodrošināt mieru. Simptomu parādīšanās vai saasināšanās gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.
4.2	Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
 Iekļūstot acīs: apsārtums, asarošana, pārejošs kairinājums.
 Iekļūstot acīs: ilgstošas iedarbības rezultātā apsārtums, sausums, plaisāšana.
Ieelpojot: galvassāpes, reibonis, nogurums, samazināta koncentrēšanās, slikta dūša, vemšana.
4.3	Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Lēmumu par to, kā veikt ārstēšanu pieņem ārsts pēc rūpīgas cietušā pārbaudes.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1	Ugunsdzēsības līdzekļi
 Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: izsmidzināts ūdens, ugunsdzēsības putas, ugunsdzēsības pulveris vai CO2. Pielāgot ugunsdzēsības līdzekļus materiāliem, ko uzglabā šajā vietā.
 Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: spēcīga  ūdens strūkla - ugunsgrēka izplatīšanās draudi.
5.2	Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
5.1	
Degot var rasties kaitīgas gāzes, kas satur, cita starpā, oglekļa oksīdus. Izvairīties no sadegšanas produktu ieelpošanas, tie var radīt veselības apdraudējumu.
5.3	Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Individuālā aizsardzība, tipiska ugunsgrēka gadījumā. Neuzturēties bīstamajā ugunsgrēka zonā bez atbilstoša ķīmiski izturīga aizsargapģērba un elpošanas aparāta ar neatkarīgu gaisa cirkulāciju. Pārvietot konteinerus ārpus ugunsbīstamās zonas, ja to var izdarīt bez riska. Uguns apraudētās tvertnes no droša attāluma atdzesēt ar ūdens strūklu. Temperatūrā virs 50 °C var palielināties spiediens iepakojumos un rasties to plīsumi.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1	Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Ierobežot nepiederošu personu piekļuvi avārijas vietai līdz atbilstošo likvidācijas operāciju pabeigšanai. Izvairīties no iekļūšanas acīs. Neieelpot produkta tvaikus. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Apdzēst aizdegšanās avotus.
6.2	Vides drošības pasākumi
Attiecībā uz lielāku produkta daudzumu noplūdēm vajadzētu veikt pasākumus, lai novērstu to izplatīšanos vidē. Informēt attiecīgos neatliekamās palīdzības dienestus.
6.3	Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Nenoslēgtus iepakojumus savākt mehāniski. Noplūdes savākt ar nedegošiem absorbējošiem materiāliem (piem., smiltīm, zemi, universālo absorbentu, diatomītu, vermikulītu u.c.) un ievietot marķētās tvertnēs. Savākto materiālu uzskatīt par atkritumiem. Attīrīt un izvēdināt piesārņoto vietu.
6.4	Atsauce uz citām iedaļām
Atkritumu apsaimniekošana – norādīta drošības datu lapas 13. iedaļā. Individuālās aizsardzības līdzekļi – norādīti drošības datu lapas 8. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1	Piesardzība drošai lietošanai
Darbs jāveic saskaņā ar drošības un higiēnas principiem. Izvairīties no saskares ar acīm. Neieelpot tvaikus vai izsmidzinātu šķidrumu. Izmantot tikai ar atbilstošu ventilāciju. Pirms pārtraukuma un pēc darba nomazgāt rokas. Neizsmidzināt uz sakarsētiem un kvēlojošiem materiāliem.
7.2	Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Uzglabāt labi vēdināmās vietās. Sargāt no karstuma un uguns. Uzglabāt temperatūrās 5-35°C. Noliktavu teritorijā nesmēķēt, nelietot atklātu uguni un dzirksteles veidojošus instrumentus. Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.
7.3	Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Produkts rūpnieciskai izmantošanai, pārklājumiem, korozijas inhibitors

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1	Pārvaldības parametri

Apzīmējums	NDS	NDSCh	NDSP	DSB	
butāns [CAS 106-97-8]	3
1 900 mg/m	3
3 000 mg/m	—	—	
propāns [CAS 74-98-6]	3
1 800 mg/m	—	—	—	
8.2.	Iedarbības pārvaldība
Ievērot vispārējās drošības un higiēnas noteikumus. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pirms

pārtraukumiem un darba beigās rūpīgi nomazgāt rokas. Izmantot tikai atbilstoši vēdināmās telpās.
 Roku un ķermeņa aizsardzība
Izmantot aizsargcimdus. Ieteicamais cimdu materiāls: nitrilkaučuks, PVA, fluoroglekļa kaučuks. Pie īstermiņa saskares lietot 2. vai augstāka efektivitātes līmeņa aizsargcimdus (caurspiešanās ilgums > 30 min.). Pie ilglaicīgas saskares izmantot 6. efektivitātes līmeņa aizsargcimdus (caurspiešanās ilgums > 480 min.). Izmantot aizsargapģērbu.
Lietojot aizsargcimdus saskarē ar ķīmiskajiem produktiem, jābūt informācijai par to, ka efektivitātes līmeņi un atbilstošais caurspiešanās ilgums nenozīmē reālo aizsardzības ilgumu darba vietā, jo šo aizsardzību ietekmē daudzi faktori, piem., temperatūra, citu vielu ietekme, u.c. Ieteicams nekavējoties nomainīt cimdus, ja tiek pamanītas kādas nodiluma, bojājumu vai izskata (krāsas, elastības, formas) izmaiņu pazīmes. Ievērot ražotāja norādījumus ne tikai attiecībā uz cimdu izmantošanu, bet arī to tīrīšanu, uzturēšanu un uzglabāšanu. Ir svarīgi pareizi novilkt cimdus, lai izvairītos no roku aptraipīšanās šīs darbības laikā.
 Acu aizsardzība
Izmantot aizsargbrilles (Google tipa), ja ir acu piesārņojuma risks.
 Elpceļu aizsardzība
Normālā un paredzētā lietojuma veidā nav nepieciešama. Avārijas situācijās izmantot aizsargmasku ar atbilstošu organisko vielu tvaiku filtrpatronu.
Izmantotajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem jāatbilst MG 2005. gada 21. decembra noteikumiem (Dz. U.  Nr 259, poz. 2173), un Direktīvas 89/686/EK prasībām(ar vēlākajām izmaiņām). Darba devējam ir pienākums nodrošināt individuālās aizsardzības pasākumus, kas attiecas uz to darbību un atbilst visām kvalitātes prasībām, tai skaitā to apkopi un tīrīšanu.
 Vides riska pārvaldība
Nepieļaut lielu produkta daudzumu nokļūšanu gruntsūdeņos, kanalizācijā, notekūdeņos vai augsnē. Jebkuri izmeši no ventilācijas vai apstrādes iekārtām būtu jāpārbauda, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1	Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats:	Aerosols	
Krāsa:	Bezkrāsaina	
Smarža:	Naftas šķīdinātāju	
Smaržas slieksnis:	Nav noteikts	
pH vērtība:	Nav piemērojams	
Kušanas/sasalšanas temperatūra:	Nav noteikta	
Viršanas punkts un viršanas temp. diapazons:	187-219°C (dati šķidrumam) EN ISO 3405	
Uzliesmošanas temperatūra:	> 61°C (dati šķidrumam) ASTM D93	
Iztvaikošanas ātrums:	Nav noteikts	
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav  piemērojams, nav degošs	
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	7,0%/0,6% tilp. (dati šķidrumam)	
Tvaika spiediens:	Nav noteikts	
Tvaika blīvums:	Nav noteikts	
Blīvums (15°C):	809 kg/m3  (dati šķidrumam) ISO 12185	
Šķīdība:	Nešķīst ūdenī	
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens:	Nav noteikts	
Pašaizdegšanās temperatūra:	> 230°C (dati šķidrumam) ASTM E 659	
Noārdīšanās temperatūra:	Nav noteikta	
Sprādzienbīstamība:	Nav noteikta	
Oksidēšanas īpašības:	Neuzrāda	
Kinemātiskā viskozitāte (25°C):	1,77 mm2/s (dati šķidrumam), ASTM D 445	
9.2	Citi apdraudējumi
9.1	
Nav papildinformācijas.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1	Reaģētspēja
Produkts ir vāji reaģētspējīgs. Nenotiek bīstama polimerizācija. Skatīt arī 10.3 un 10.5. iedaļas.
10.2	Ķīmiskā stabilitāte
Pareizi lietojot un uzglabājot, produkts ir stabils.
10.3	Bīstamu reakciju iespējamība
Nav zināmas bīstamas reakcijas.
10.4	Apstākļi, no kuriem jāvairās
Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un liesmām. Sargāt no tiešas saules gaismas un temperatūras
>50°C.
10.5	Nesaderīgi materiāli
Stiptras skābes, spēcīgi oksidētāji.
10.6	Bīstami noārdīšanās produkti
Nav zināmi.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Sastāvdaļu toksiskums
 Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni, <2% aromātiskie (EK 918-481-9)

Akūts toksiskums LD50  (žurka, norijot)	> 5 000 mg/kg (OECD 401)	
Akūts toksiskums LD50  (trusis, caur ādu)	> 2 000 mg/kg (OECD 402)	
Akūts toksiskums LD50  (žurka, ieelpojot)	> 5 000 mg/m3/8h (OECD 403)	
Maisījuma toksiskums
Akūts toksiskums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Kodīgs/kairinošs ādai
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Nopietns acu bojājums/kairinājums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Elpceļu vai ādas sensibilizācija
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Atkārtotas devas toksiskums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Kancerogēnums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Cilmes šūnu mutācija
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Bīstamība ieelpojot
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
 Papildiedarbības ietekme
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1	Toksiskums
Sastāvdaļu toksiskums		
 Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni, <2% aromātiskie (EK 918-481-9)	
Akūts toksiskums aļģēm ErL50:	> 1 000 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)	
Akūts toksiskums zivīm LL50:	> 1 000 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)	
Akūts toksiskums ūdens organismiem EL50:	> 1 000 mg/l/48h (Daphnia magna)	
Maisījuma toksiskums
Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.
12.2	Noturība un spēja noārdīties
 Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni, <2% aromātiskie (EK 918-481-9) 80% bioloģiski noārdās 28 dienu laikā.
12.3	Bioakumulācijas potenciāls
Nav datu par maisījumu.
12.4	Mobilitāte augsnē
Produkts nešķīst ūdenī. Neabsorbējas augsnē. Gāzveida komponenti ātri iztvaiko vidē. Produktam nepiemīt mobilitāte augsnē. Maisījuma komponentu mobilitāte ir atkarīga no tā hidrofilajām un hidrofobajām īpašību un augsnes abiotiskajiem un biotiskajiem nosacījumiem, ieskaitot  tās  struktūru, klimatiskos apstākļus, gadalaikus (Polijā, mainīgs mērenais klimats) un augsnes organismus (baktērijas, sēnītes, aļģes, bezmugurkaulnieki).
12.5	PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Nav piemērojams.
12.6	Citas nelabvēlīgas ietekmes
Produkts nav klasificēts kā bīstams ozona slānim. Apsvērt citu maisījuma atsevišķo sastāvdaļu kaitīgo ietekmi uz vidi (piemēram, endokrīnās sistēmas traucējumu potenciālu, globālās sasilšanas potenciālu).

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1   Atkritumu apstrādes metodes
 Ieteikumi attiecībā uz maisījumu: utilizēt saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Neiztukšot atlikumus no oriģinālā iepakojumā.
 Ieteikumi attiecībā uz iepakojuma atkritumiem: iepakojumu atkritumu reģenerācija/pārstrāde/ apglabāšana jāveic saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Tikai pilnīgi  iztukšotus iepakojumus var pārstrādāt. Produkta klasifikācija atbilst bīstamo atkritumu kritērijiem. Nejaukt ar citiem atkritumiem. Nepārdurt vai nededzināt iztukšotos iepakojumus.
Kopienas tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas: 2008/98/EK uni 94/62/EK. Nacionālie tiesību akti: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1	ANO numurs
1950
14.2	ANO sūtīšanas nosaukums
AEROSOLI, uzliesmojoši
14.3	Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Klase 2
14.4	Iepakojuma grupa
14.1	
Bīstamības etiķete 2.1
14.5	Vides apdraudējumi
Maisījums nav bīstams apkārtējai videi saskaņā ar kritērijiem, kas norādīti transportēšanas noteikumos.
14.6	Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Rīkojoties ar     kravu, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus atbilstoši  8. iedaļai.	Sargāt no uguns un aizdegšanās avotiem.
14.7	Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam
Nav piemērojams.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1	Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
2011. gada 25. februāra likums par ķīmiskajām vielām un to maisījumiem (Dz. U. Nr 63, poz. 322 ar vēl. izm.). Veselības Ministrijas 2012. gada 20. aprīļa noteikumi par bīstamo vielu un bīstamo maisījumu, ka arī dažu maisījumu marķējumu (Dz.U.2012.445).
Ģimenes, nodarbinātības un sociālās politikas Ministrijas 2002. gada 29. novembra noteikumi par maksimāli pieļaujamo koncentrāciju un kaitīgo faktoru intensitāti darba vidē (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, ar vēlākajām izm.). Veselības Ministrijas 2012. gada 10. augusta noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijas kritērijiem un veidiem  (Dz.U. 2012. poz.1018, ar vēlākajām  izm.).
Darba un sociālās politikas Ministrijas 2014. gada 6. jūnija rīkojums par maksimāli  pieļaujamajām koncentrācijām un kaitīgo faktoru intensitāti darba vidē pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).
Valdības 2013. gada 28. maija paziņojums par A un B pielikuma grozījumu stāšanos spēkā Eiropas Nolīgumam par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR), kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī (Dz.U. 2013 poz. 815).
2012. gada 14. decembra likums par atkritumiem (Dz.U. 2013 poz. 21).
2013. gada 13. jūnija likums par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (Dz.U. 2013 poz. 888).
Vides ministrijas 2001. gada 27. septembra rīkojums par atkritumu katalogu (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Ekonomikas ministrijas 2005. gada 21. decembra noteikumi par pamatprasībām individuālās aizsardzības līdzekļiem (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
Veselības Ministrijas 2011. gada 2. februāra noteikumi par veselības apdraudējuma faktoru testiem un mērījumiem darba vidē (Dz. U. Nr 33, poz.  166).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK)  Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ar labojumiem.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīva 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iesaiņojumu un marķējumu.
Komisijas Regula (EK) Nr. 790/2009 (2009. gada 10. augusts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
Eiropas Komisijas 2010. gada 20. maija Regula Nr. 453/2010, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un  par  dažu Direktīvu atcelšanu.
15.2	Ķīmiskās drošības novērtējums
Nav datu par vielu ķīmisko drošības novērtējumu maisījumā.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns bīstamības apzīmējumu teksts	
H220	Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.	
H280	Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.	
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.	
H304	Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.	
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.	
 Drošības prasību apzīmējumi
P210	Turēt  pietiekamā  attālumā  no  karstuma  avotiem,  karstām  virsmām,     dzirkstelēm,
atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.	
P243	Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.	
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.	
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.	
	Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.	
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS	
	INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.	
P331	NEIZRAISĪT vemšanu.	
P405	Glabāt slēgtā veidā.	
P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu savākšanas vietā.	
 Saīsinājumi un akronīmi	
NDS	Augstākā pieļaujamā koncentrācija	
NDSCh	Augstākā pieļaujamā momentānā koncentrācija	
NDSP	Augstākā pieļaujamā robežkoncentrācija	
DSB	Pieļaujamā koncentrācija bioloģiskajā materiālā	
Asp. Tox. 1	Bīstamība ieelpojot, 1. bīstamības kategorija	
vPvB	Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas	
PBT	Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas	

 Apmācība
Pirms sākt darbu ar produktu, lietotājam vajadzētu iepazīties ar Veselības un drošības noteikumiem par darbu ar ķimikālijām, un jo īpaši, iziet atbilstošu apmācību darba vietā. Personām, kas saistītas ar bīstamo preču transportēšanu saskaņā ar ADR nolīgumu, jābūt pienācīgi apmācītām veicamo uzdevumu ietvaros (vispārējās apmācības, praktiskās apmācības un apmācības, kas saistītas ar drošības jautājumiem).

 Papildinformācija
Klasifikācija balstās uz pētījumiem un datiem par bīstamo vielu aprēķinu metodēm, pamatojoties uz Veselības ministrijas 2012. gada 10. augusta (Dz. U. 2012 poz.1018 ar vēlākajām izm.) un Regulas 1272/2008/EK (CLP) pamatnostādnēm par ķīmisko vielu un maisījumu kritērijiem.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj visas iepriekšējās versijas.

Augstāk norādītā informācija ir balstīta uz pašreiz pieejamajiem datiem par produktu, kā arī uz ražotāja pieredzi un zināšanām šajā jomā. Tā nav ne produkta kvalitātes apraksts, ne īpašību garantija. Tā ir jāuzskata par atbalstu drošībai produkta transportēšanas, glabāšanas un lietošanas laikā. Tas neatbrīvo lietotāju no  atbildības par iepriekš minētās informācijas nepareizu izmantošanu, kā arī nepareizu atbilstību tiesību normām šajā jomā.

Tulkojums latviski 27/02/2017

Drošības datu lapas beigas